Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | Проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397 от 05.04.2017, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: и.о. начальника, инженер отдела ОРиС Трасько О.П.,

начальник отдела ЭЗиС Балагаев В.В.,

главный энергетик Винтер А.Ю.,

инженер отдела ОРиС Анникова О.В,

инженер-энергетик отдела ОРиС Иотчик Е.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования к. 13 в общежитии № 4 по ул. Пролетарской, 16 установлено, что помещения находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению функциональных качеств электропроводки.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: и.о. начальника, инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер 1-й кат. ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер-энергетик отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Кабель-канал ПВХ до 25\*25 мм | м | 18 | Демонтаж |
| 2 | Выключатели и розетки | шт | 25 | Демонтаж |
| 3 | Автоматический выключатель 16А | шт | 2 | Демонтаж |
| 4 | Бокс пластиковый (щит) | шт | 2 | Демонтаж |
| 5 | Светильник с лампой накаливания | шт | 5 | Демонтаж |
| 6 | Кабель трех-пятижильный | м | 10 | Демонтаж |
| 7 | Кабель двух- четырехжильный сечением до 6 мм2 в готовых бороздах | м | 15 |  |
| 8 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | м | 15 |  |
| 9 | Заделка борозд глубиной до 40 мм, шириной до 100 мм | м | 15 |  |
| 10 | Розетка штепсельная двухместная утопленного типа | шт | 12 |  |
| 11 | Розетка штепсельная неутопленного типа IP44 | шт | 2 |  |
| 12 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа | шт | 6 |  |
| 13 | Выключатель одноклавишный утопленного типа | шт | 5 |  |
| 14 | Светильник светодиодный (потолочно-настенный) IP44 | шт | 3 |  |
| 15 | Светильник светодиодный потолочно настенный | шт | 1 |  |
| 16 | Кабель двух-четырехжильный сечением до 6 мм2 в коробах | м | 7 |  |
| 17 | Кабель-канал прямой 25\*25 мм | м | 7 |  |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене (16А) | шт | 1 |  |
| 19 | Щит на стене (пластик) | шт | 1 |  |

Составила: инженер-энергетик отдела ОРиС Е.А. Иотчик